МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

РУКОВОДИТЕЛЬ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гай В.Е.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамник И.В.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

18-АС

(шифр группы)


Работа защищена «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С оценкой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нижний Новгород 2020

**Цель работы:**

Для экспериментов использовать схему из первой лабораторной работы. Все ip-адреса (или маски) необходимо поменять так, чтобы адрес сети у всех компьютеров был один. Все действия должны быть выполнены в симуляторе сетей CORE.



**Задание:**

**Часть 1. Формирование запроса и получение ответа**

1. Начать захват пакетов при помощи WireShark.

2. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть (компьютеры выбрать самостоятельно).

3. Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета. Вывести arp таблицу (команда «arp»).

4. Прекратить захват пакетов.

**Часть 2. ARP-спуфинг**


1. Выделить на схеме и обозначить три компьютера: A, B, Сервер.

2. Подготовить кадр ARP-ответа, направляемый Сервером хосту А с помощью программы PackETH. Кадр должен быть составлен так, чтобы MAC-адресу Сервера соответствовал IP-адрес хоста В. Вывести arp таблицу на хосте А. Отправить сформированный пакет от Сервера хосту А.


**Ход работы**


**Часть 1.** **Формирование запроса и получение ответа**


Установка PackETH:




Формирование кадра ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправка его в сеть между компьютерами A и B




Полученный кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу






Вывод arp таблицы




Запуск netcat совместно с WireShark. Сообщения передаются





**Часть 2. ARP-спуфинг**

Подготовил кадр ARP-ответа, направляемый Сервером хосту А с помощью программы PackETH.

Кадр составил так, чтобы MAC-адресу Сервера соответствовал IP-адрес хоста В.

Используем WireShark. Отправляем пакет с компьютера A на компьютер B. Видим, что пакет не дошел до компьютера B. Вместо этого он пришел на сервер.





Только после того, как запрос был отправлен по широковещательному каналу, компьютер B увидел этот запрос отправил ответ, после чего принял сам пакет.

